

AZ.2710.10.2021.8.MS

Szczecin, dn.21.07.2022

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Nazwa postępowania:** ” **Dostawa sprzętu wystawowego do stałej wystawy archeologicznej Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich wraz z montażem”**

Zamawiający zgodnie z art.137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., tj.) dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. **Zamawiający w Załączniku nr 10 Opis Przedmiotu Zamówienia na str. 14 Elementy konstrukcji wprowadził zmianę :**

Przed zmianą: Elementy konstrukcji i wykończenia gablot mogą być wykonane z zastosowaniem różnych materiałów – metali i ich stopów (np. aluminium), płyt meblowych (np. MDF, HDF) i innych dopuszczalnych do użycia w budynkach użyteczności publicznej, a także zapewniających trwałość i estetykę.. Ich powierzchnie powinny nadawać się do pokrycia powłoką (lakierowanie, malowanie proszkowe) o wybranej przez Zamawiającego barwie (RAL 7037).

**Po zmianie:** Elementy konstrukcji i wykończenia gablot mogą być wykonane z zastosowaniem różnych materiałów – metali i ich stopów (np. aluminium), płyt meblowych (np. MDF, HDF) i innych dopuszczalnych do użycia w budynkach użyteczności publicznej, a także zapewniających trwałość i estetykę.. Ich powierzchnie powinny nadawać się do pokrycia powłoką (lakierowanie, malowanie proszkowe) o wybranej przez Zamawiającego barwie (RAL 7037). Zamawiający nie dopuszcza do stosowania płyt laminowanych (melaminowanych).

1. **Zamawiający w Załączniku nr 10 Opis Przedmiotu Zamówienia na str. 14 System mocowania** **wprowadził zmianę:**

Przed zmianą: System mocowania otwarcia witryny powinien uwzględniać możliwość wielokrotnego i bezpiecznego dla zabytków otwierania i zamykania

**Po zmianie:** System mocowania otwarcia witryny powinien uwzględniać możliwość wielokrotnego i bezpiecznego dla zabytków otwierania i zamykania. Witryny wysokie (typ 1-6) powinny być otwierane z użyciem niewidocznych zawiasów. W witrynach niższych (typ 7) Zamawiający dopuszcza również otwieranie na zasadzie włożenia całej ściany gabloty

1. **Zamawiający w Załączniku nr 11 Opis Przedmiotu Zamówienia na str. 8 Konstrukcja ścianek ekspozycyjnych wprowadził zmianę :**

Przed zmianą : . Ich powierzchnie powinny nadawać się do pokrycia powłoką (lakierowanie, malowanie proszkowe) o wybranej przez Zamawiającego jednolitej na całej powierzchni zewnętrznej barwie (RAL 7037). Ze względów estetycznych i bezpieczeństwa, widoczność łączenia elementów konstrukcji powinna pozostawać ograniczona dla odbiorców wystawy.

**Po zmianie :** Ich powierzchnie powinny nadawać się do pokrycia powłoką (lakierowanie, malowanie proszkowe) o wybranej przez Zamawiającego jednolitej na całej powierzchni zewnętrznej barwie (RAL 7037). Zamawiający nie dopuszcza do stosowania płyt laminowanych (melaminowanych). Ze względów estetycznych i bezpieczeństwa, widoczność łączenia elementów konstrukcji powinna pozostawać ograniczona dla odbiorców wystawy. W przypadku zastosowania płyt meblowych stelaż ścianek ma być obłożony płytami, a połączenia płyt należy wykonać tak, żeby były zakryte.

UWAGA:

W związku z tym, iż Zamawiający dokonał zmiany w SWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia, termin składania ofert oraz termin związania ofertą zostaną zmienione. Zamawiający poinformuje o zmianie powyższych terminów poprzez zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

…………………………………………