

AZ.2710.8.2022.1.MS Szczecin 22.06.2022 r.

**Zainteresowani**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej PZP pn.:” **Dostawa sprzętu wystawowego do stałej wystawy archeologicznej Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich wraz z montażem”**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

W związku z otrzymanym zapytaniem do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej PZP pn.: ”**Dostawa sprzętu wystawowego do stałej wystawy archeologicznej *Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich* wraz z montażem” ,**Zamawiający udziela wyjaśnień w następującym zakresie:

**Pytanie 1 :**

Czy gabloty wysokie mają posiadać pionowe łączniki szyb bocznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pionowe łączenie szyb bocznych.

**Pytanie 2**

Do budowy gablot ma być użyta stal, aluminium, czy płyta MDF lakierowana?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź znajduje się w punkcie 3.2. w OPZ do stałej wystawy archeologicznej w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie.

**Pytanie 3**

Jaki konkretnie ma być użyty system oświetlenia, paski led, czy system minireflektorów instalowanych w szynoprzewodach?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź znajduje się w punkcie 3.3. w OPZ do stałej wystawy archeologicznej w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie.

**Pytanie 4**

Gabloty niskie mają posiadać w części ekspozycyjnej (szklanej) profile łączące narożne szyby, czy nie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza w części ekspozycyjnej profili łączących narożne szyby.

**Pytanie 5**

Jaki rodzaj szkła ma być użyty do budowy gablot - flot, czy szkło odżelazione typu Optiwhite?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza do budowy gablot szkła – flot.

**Pytanie 6**

Jaki ma być sposób otwierania gablot niskich (sprężyny gazowe, ssawki lub jeszcze inny)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza sposób otwierania witryn zarówno za pomocą sprężyn gazowych jak i ssawek.

**Pytanie 7**

Jaki ma być sposób otwierania gablot wysokich (niewidoczne zawiasy wieloprzegubowe instalowane w części dolnej i górnej za paskami maskującymi do szyb, czy na zasadzie włożenia całej ściany gabloty bez zawiasów lub jeszcze inne rozwiązanie)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza sposób otwierania gablot wysokich za pomocą niewidocznych zawiasów.